Ausschreibungstext für 482,6 mm (19")-Trägereinheit, 3 HE zur Aufnahme von LSA-Plus-Leisten


482,6 mm (19")-Trägereinheit, 3 HE zur Aufnahme von LSA-Plus-Leisten



Zur Aufnahme von maximal 15 LSA-Plus-Leisten à 10 DA. In der

Trägereinheit aus Edelstahl lassen sich 3 x 5 LSA-Plus-Leisten

mit einem Rasterabstandsmaß von 22,5 mm waagrecht montieren. Die

Montagefront liegt 100 mm hinter den 482,6 mm (19")-Flanschen

Trägereinheit kann in alle 482,6 mm (19")-Befestigungsebenen integriert

werden. Rangierbügel sorgen für ein

geordnetes Führen und Verteilen der Fernmeldekabel.



Material: Edelstahl



Fabrikat: Rittal
Typ: 482,6 mm (19")-Trägereinheit, 3 HE zur Aufnahme von LSA-Plus-Leisten   DK 7050100
oder gleichwertig


Menge     Einheit      Einheitspreis (EP)         Gesamtpreis (GP)
   
_____     ______       ____________               ____________
