Ausschreibungstext für Offenes Verteilergestell, 42 HE,


Offenes Verteilergestell, 42 HE,

mit zölligenBefestigungsebenen

(lichte Breite 450 mm,Befestigungsmaß 465 mm).



Offenes Verteilergestell für Netzwerkverteilung,

Kabelmanagement, Serverstation etc. Verschraubte,

zerlegbare Konstruktion basierend auf

selbsttragenden 482,6 mm (19") Montageprofile(lichte

Breite 450 mm, Befestigungsmaß 465 mm). Dach- und

Bodenrahmen, über zöllige Montagerahmen zu einer

tragenden Einheit miteinander lösbar verbunden. Der

Ausbau erfolgt über zwei stufenlos

tiefenverstellbare 482,6 mm (19")-Montagerahmen mit

integrierter 25 mm Systemlochung. Ebenenabstand im

Lieferzustand 495 mm. Offener Dachrahmen mit 1

aufgesetzten Kabelführungswanne, offener Bodenrahmen

mit Nivellierfüßen zum Ausgleich von

Bodenunebenheiten. Dach- und Bodenrahmen mit innen

umlaufender Systemlochung für individuellen Ausbau,

2 Systemchassis in der Breite montiert.

Belastbarkeit einer Montageebene 350 kg, max. 700 kg

je Rack. Das System ist anreihbar, Montage eines

Sockels optional möglich.



Lieferumfang:

Gestell inkl. Nivellierfüßen,

Kabelführungswanne



Material:Stahlblech

Oberfläche: Montagerahmen, Elektrophorese

tauchgrundiert; Flachteile, lackiert, RAL 7035



Abmessungen BxHxT: 600x2000+100x800 mm



Maximale Ausbauhöhe: 42 HE



Fabrikat Rittal

Typ: Ausschreibungstext für TE 7000 open,

42 HE, BxT (mm) 600x 800, TE 7000930

oder gleichwertig



Fabrikat: Rittal
Typ: Offenes Verteilergestell, 42 HE,   DK 7000930
oder gleichwertig


Menge     Einheit      Einheitspreis (EP)         Gesamtpreis (GP)
   
_____     ______       ____________               ____________
