Ausschreibungstext für Lüfterdachblech für DK TS 8


Lüfterdachblech für DK TS 8



Modular aufgebautes Lüfterdachblech zur passiven bzw. aktiven Belüftung:



Dachblech mit Ausschnitt für Lüfterwanne und Kabeleinführung hinten durch Schiebewinkel mit Gummiklemmprofil.

Eine optionale seitliche bzw. vordere Kabeleinführung ist mittels der symmetrischen Rahmenkonstruktion durch das Drehen

des Dachblechs möglich.

Deckblech zur Abdeckung des Ausschnitts, wahlweise geschlossen oder belüftet. Mit Distanzbolzen zur passiven Belüftung

des geschlossenen Lüftungsdoms.

Komplett vorverdrahtete Lüfterwanne inkl. Anschlußleitung 2,5 m mit zwei Lüftermotoren und 4 zusätzlichen Ausbrüchen.

Der Luftdurchsatz kann mit Lüftererweiterungssätzen erhöht werden.



Material: Stahlblech



Lackierung: RAL 7035



Ergänzungszubehör:

Lüftererweiterungssatz DK 7980.000

Temperaturregler SK 3110.000



für Schrankmaße: B: 600 mm T: 800 mm

Dachblech 7826.688

Deckblech geschlossen 2102.190

Deckblech belüftet 2102.410

Lüftereinsatz 2102.490



Fabrikat: Rittal
Typ: Lüfterdachblech für DK TS 8   DK 7826688
oder gleichwertig


Menge     Einheit      Einheitspreis (EP)         Gesamtpreis (GP)
   
_____     ______       ____________               ____________
