Ausschreibungstext für Stand- bzw. Wandgehäuse für Netzwerk- und


Stand- bzw. Wandgehäuse für Netzwerk- und

Elektronikkomponenten



in zerlegbarer 8

Punkte-Schnellmontage-Schraubkonstruktion, 11 HE (19

SU). Stahlblechrahmenkonstruktion bestehend aus

siebenfach profilierten Rahmenholmen in Verbindung

mit einem modular ausbaubaren Dach- und Bodenrahmen.

Rahmenholme mit integrierter Systemlochung im 25 mm

Raster aus 1,5 mm starkem Stahlblech. Modular

ausbaubarer Dach- und Bodenrahmen aus 2 mm starkem

Stahlblech. Rundum identische Sicherheitsschließung

auch bei Einsatz Fronttür: Sichttür aus 1,5 mm

Stahlblech mit 3 mm Einscheiben-Sicherheitsglas,

130°-Scharnieren und Schwenkhebelgriff mit

Sicherheitsschließung - 12321 -. Rückwand aus

Stahlblech mit Bürstenleisten zur Kabeleinführung

oben und unten. Vorbereitet für den tiefenvariablen

Voll- oder Teilausbau im 25 mm Raster mit 482,6 mm

(19")-Komponenten. Wahlweise ist auch ein Ausbau mit

metrischen (535 mm)-Komponenten, sowie ein Ausbau

über die komplette Rackbreite, höhenvariabel Dach-

und Bodengruppe besitzen jeweils 4

Verbindungselemente zur Aufnahme der Rahmenholme. Der

komplette Rahmen wird mit 8 Schrauben gesichert. Die

in Dach- und Bodenrahmen enthaltenen Ausbrüche sind

identisch und lassen sich variabel in der Breite und

in der Tiefe mit vorkonfektionierten Modulblechen

verschiedener Ausführung bestücken. Zur Verfügung

stehen geschlossene Module, Module zur

Kabeleinführung sowie komplett bestückte,

anschlußfertige Lüftermodule, zur



Material:1,5 bzw. 2 mm Stahlblech Oberfläche

grundiert und pulverlackiert, Flachteile in RAL 7035,

Rahmenholme in RAL 5018. Abmessungen: Für Schränke

(BxHxT) 600 mm x 600 mm x 600 mm



Fabrikat: Rittal
Typ: Stand- bzw. Wandgehäuse für Netzwerk- und   QR 7523121
oder gleichwertig


Menge     Einheit      Einheitspreis (EP)         Gesamtpreis (GP)
   
_____     ______       ____________               ____________
