Ausschreibungstext für Sockel für FlatBox


Sockel für FlatBox





Sockel zur Montage unter einem FlatBox-Gehäuse.

Befestigung an vorhandenen Gewinden M10 im Eck-

bereich des Bodens.

Aussparung zur Kabeleinführung rückseitig.



Für FlatBox BxT: 700 x 700 mm

Material: ,,Stahlblech

Oberfläche:,,Pulverbeschichtet RAL 7035

Lieferumfang: ,,Inkl. 4 St. Nivellierfüße

Befestigungsmaterial



Fabrikat: Rittal
Typ: Sockel für FlatBox   DK 7507755
oder gleichwertig


Menge     Einheit      Einheitspreis (EP)         Gesamtpreis (GP)
   
_____     ______       ____________               ____________
