Ausschreibungstext für DK-TS 8 vormontierter Netzwerkschrank, 42 HE


DK-TS 8 vormontierter Netzwerkschrank, 42 HE



mit zwei 482,6 mm (19") Befestigungsebenen ohne

Seitenwände Die symmetrische Profilrahmenkonstruktion

des Netzwerkschrankes besteht aus gewalzten und

vertikal 16-fach gekanteten Hohlprofilen mit Lochungen

im DIN-Maßraster von 25 mm. Im Rahmenprofil integrierte

Systemlochung ermöglicht einfaches Einhängen und

Sichern der Ausbauelemente nach dem Prinzip der

Plug-and-play-Technik. Alle Profilkanten sind

abgerundet. Die vertikalen Rahmenprofile besitzen

jeweils zwei in der Tiefe versetzt angeordnete

Montageebenen, welche sich einzeln zur flexiblen

Befestigung der Ausbaukomponenten heranziehen lassen,

bzw. gemeinsam als Basis eines doppelwandigen Ausbaus

genutzt werden können, der hierbei gebildete Innenraum

läßt sich z.B. zu Dämmungs- oder Klimatisierungszwecken

nutzen. Die horizontalen 9-fach gekanteten Profile sind

oberhalb der Dichtung mit einer zusätzlichen

Schutzrinne versehen. Die Anreihung der Schränke ist

unbegrenzt möglich: seitlich,  nach vorne und hinten,

übereinander, sowie über Eck. Belüftete Sichttür vorne

aus Stahlblech mit Lüftungsschlitzen in RAL 7035, mit

geschäumter Dichtung, 180° Scharniere, 3 mm

Einscheiben-Sicherheitsglas, Stangenverschluß vierfach

verriegelt, Komfort-Griff und Sicherheitsschließung

3524 E. Der Einsatz eines Profilhalbzylinders (40/45

mm) nach DIN 18254 ist möglich.

Scharniere mit unverlierbaren Scharnierstiften,

Türanschlag wechselbar ohne Ausbau der

Verschlußstangen, Türöffnungswinkel 180°. Belüftete

Rücktür aus 2 mm Stahlblech, mit geschäumter Dichtung,

mit herausnehmbaren Vierkantrohrrahmen mit Lochung im

DIN-Maßraster von 25 mm, Stangenverschluß vierfach

verriegelt, Drehgriff mit Sicherheitsschließung 3524 E.

Scharniere mit unverlierbaren Scharnierstiften,

Türanschlag wechselbar ohne Ausbau der

Verschlußstangen, Türöffnungswinkel 180°. Zöllige

Befestigungsebene vorne und hinten, L-förmige

Profilschienen an Tiefenstreben mit integrierten

Markierungspunkten befestigt, Ebenenabstand 700 mm,

stufenlos tiefenvariabel. Dachblech zur Kabeleinführung

durch Schiebewinkel mit Gummiklemmenprofil , mit 4

Befestigungsschrauben montiert, abnehmbar. Einteiliges

Bodenblech, belüftet, mit Kabeleinführung hinten. 100

mm Sockel mit vorn und hinten belüftete Blenden,

seitliche Blenden geschlossen in RAL 7035.

Erdung aller Flachteile auf Gehäuserahmen,

Hausanschlusspunkt hinten im

Bodenrahmen.

Lose beigelegt sind: 4 Nivellierfüße zum Ausgleich von

Bodenunebenheiten , 4 Distanzbolzen (20 mm) zur

Dachanhebung, 4 Kabelabfangschienen für innere Ebene

(einsetzbar in der Tiefe), 10 Stück Kabelführungsbügel

aus Kunststoff (105x70 mm), 50 Käfigmuttern M6

(leitend), 50 Innensechsrund-Schrauben M6 mit

Kunststoff-Unterlegscheiben, Anreihsatz zur

Schrankanreihung.

Material: Stahlblech

Abmessungen: B.: 800 mm H.: 2000 mm + 100 mm

T.: 1000 mm



Fabrikat: Rittal
Typ: DK-TS 8 vormontierter Netzwerkschrank, 42 HE   DK 7830335
oder gleichwertig


Menge     Einheit      Einheitspreis (EP)         Gesamtpreis (GP)
   
_____     ______       ____________               ____________
