Ausschreibungstext für Elektronik-Schrank (Großschrank)


Elektronik-Schrank (Großschrank)



Gehäuse:

stabile Profilrahmenkonstruktion, bestehend aus 9-fach

gewalztem Hohlprofil mit Lochung im DIN-Maßraster 25

mm. Alle Profilkanten abgerundet. Die Ecken versteift

mit Zink-Druckguß-Eckverbindern und verschweißt. Vier

Transportösen, Bodenblech 3-fach geteilt, herausnehmbar

und untereinander austauschbar. Frontblende aus

dunkelbraun eloxiertem Aluminium-Profil. Front mit

Lochleiste zur Aufnahme von 19" Baugruppenträger.

Rücktür: 2 mm Stahlblech, mit geschäumter Dichtung,

Vierkant-Rohrrahmen mit DIN-Maßraster Lochung,

Stangenverschluß mit Doppelbarteinsatz nach DIN 43668,

(bei einflügliger Tür: Türanschlag wechselbar)

Scharniere mit unverlierbaren  Scharnierstiften,

Türöffnungswinkel 130° nach VDI, nachrüstbar auf 180°.

Dachblech: mit aufgeschäumter Dichtung, abnehmbar

Seitenwände (Zubehör): 1,5 mm Stahlblech, mit

aufgeschäumter Dichtung und Befestigungsschrauben zum

seitlichen Abschluß. Alle Teile sind zur Befestigung

von Erdungsbändern vorbereitet. Zubehör:

Schnellmontagezubehör, Sockel, Kabelabfangschienen,

Schwenkrahmen, Elektronik-Zubehör, Sichtfenster,

Sichttüren, Tableaus, Erdungsbänder, Schaltplantaschen,

-pult, Verschlußsysteme, Kühlgeräte, Wärmetauscher,

Filterlüfter, Heizungen, 180° Scharniere,

Stromverteilungskomponenten Oberflächenausführung:

Bleche gereinigt, entfettet, phosphatiert,

elektrophoretisch tauchgrundiert und mit Polyester

Pulver RAL 7032 kieselgrau pulverbeschichtet.

Außenabmessung (B x H x T): 600 x 1600 x 610 mm



Fabrikat: Rittal
Typ: Elektronik-Schrank (Großschrank)   PS 4410210
oder gleichwertig


Menge     Einheit      Einheitspreis (EP)         Gesamtpreis (GP)
   
_____     ______       ____________               ____________
