Ausschreibungstext für Auszugsrahmen 482,6 mm (19"), 21 HE


Auszugsrahmen 482,6 mm (19"), 21 HE



21 HE nutzbar, zur Aufnahme von 482,6 mm 19"-Baugruppen

in 800 mm tiefen Netzwerkschränken. Das

dreifach-gekantete Tragprofil ist ausgestattet mit

frontseitiger IEC-Lochung zur Aufnahme von 482,6 mm

19"-Baugruppen und seitlich mit Vierkant- und

Rundlochung im 25 mm DIN-Maßraster. Eine zweite

Befestigungsebene ermöglicht das Anbringen von

Kabelabfangschienen, um das systemgerechte Führen und

Abfangen der Kabel auch bei ausgezogenem Rahmen zu

gewährleisten. Abstand zur Innenkante Tür 100 mm und

über Einbausatz bis 225 mm im 25 mm DIN-Maßraster

tiefenverstellbar. Auszugsrahmen mittels Vorreiber

verschließbar und 500 mm ausziehbar. Obere und untere

Blende demontierbar, um im Schrankrückraum das

systemgerechte Abfangen und Führen der Datenkabel zu

gewährleisten. Die Belastbarkeit beträgt 50 kg.

Ausführung: Stahlblech

Lackierung: RAL 7035

Höhe: 1037 mm, 21 HE

für Schrankmaße: B: 600 und 800 mm T: 800 mm



Fabrikat: Rittal
Typ: Auszugsrahmen 482,6 mm (19"), 21 HE   DK 7126035
oder gleichwertig


Menge     Einheit      Einheitspreis (EP)         Gesamtpreis (GP)
   
_____     ______       ____________               ____________
