Ausschreibungstext für Wärmetauscher, 85 W/K zum Außeneinsatz im


Wärmetauscher, 85 W/K zum Außeneinsatz im

Temperaturbereich von .33°C bis +65°C





Zum universellen Einbau, Teileinbau oder Anbau in bzw.

an Seitenwänden, Rückwänden oder Türen von

Outdoorgehäusen, minimale Gehäuseabmessung BxH 800 x

1200 mm.  Mit Microcontroller zur Temperaturregelung

und zur Überwachung, Diagnose und Auswertung der

Störungsmeldungen des Klimagerätes. Durch die Trennung

des Innen- und Außenkreislaufs bleibt die Schutzart IP

55 des Gehäuses erhalten.



Einbau: Universaleinbau, das Gerät kann am speziellen

Befestigungsrahmen mit Runddichtung wahlweise

weitestgehend innen, weitestgehend außen, bzw. im

Teileinbau befestigt werden. Ein Nachträgliches Ändern

der Einbauart ist auch nachträglich einfach möglich.

Geräteabmessungen (mm): BxHxT 500 x 1000 x 175 mm

Minimale Gehäuseabmessung (mm): BxH bzw. TxH: 800 x

1200



Spezifische Wärmeleistung 85 W/K

Bemessungsbetriebsspannung: 48 V DC



Anschluß über Steckerfeld und Kabelanschlusssatz.

Temperaturregelung über Microcontroller



Temperaturbereich Umgebung .33°C bis +65°C



Material Gehäuse: Aluminium  Oberfläche lackiert, RAL

7035



Schutzart (Innenkreislauf zu Außenkreislauf):  IP 55

nach EN 60529 / 10.91



Fabrikat: Rittal
Typ: Wärmetauscher, 85 W/K zum Außeneinsatz im   CS 9776100
oder gleichwertig


Menge     Einheit      Einheitspreis (EP)         Gesamtpreis (GP)
   
_____     ______       ____________               ____________
