Ausschreibungstext für Kabelabfangbügel- Ausführung (breit)


Kabelabfangbügel- Ausführung (breit)



Zur rückseitigen Montage am CMC. Die Kabel

können mit Kabelbindern fixiert und befestigt

werden. Mit Federklemmen zur Kontaktierung

von geschirmten Kabeln und der Möglichkeit

das 24 Volt Netzteil zu befestigen.

Material: Stahlblech 2 mm, chromatiert.



Fabrikat: Rittal
Typ: Kabelabfangbügel- Ausführung (breit)   DK 7611000
oder gleichwertig


Menge     Einheit      Einheitspreis (EP)         Gesamtpreis (GP)
   
_____     ______       ____________               ____________
