Ausschreibungstext für SSC Console IP


SSC Console IP





Mit der IP-Fernkonsole ist der Zugriff auf die an der

KVM-Matrix angeschlossenen Rechner über ein beliebiges

TCP/IP-Netzwerk möglich. Die Console IP ist eine

Hardwarelösung, bei der auf dem Zielrechner keinerlei

Softwareinstallation notwendig ist. Dadurch ist

Unabhängigkeit von Art und Zustand des verwendeten

Betriebssystems gewährleistet und eine Fernüberwachung

der Rechner schon während der Bootphase bis auf

Bios-Ebene möglich. Die Bedienung des entfernten

Rechners erfolgt punktgenau nur über den

Original-Mauszeiger. Für die Konfiguration steht ein

browserbasierendes Webinterface zur Verfügung. Im

Betrieb ist der Zugriff auf die Zielrechner über

Web-Browser und Java-Applet (betriebssystem-unabhängig)

oder über optimierte Clientsoftware für die gängigen

Betriebssysteme möglich. Außerdem verfügt die SSC

Console IP über einen integrierten lokalen Konsolenport

(konkurrierend mit IP-Zugriff) für den Anschluß von

Tastatur, Maus und Monitor. Sicherheit wird bei der

Rittal KVM-over-IP-Lösung großgeschrieben. Deshalb ist

der Zugriff auf die Console zusätzlich

paßwortgeschützt. Der KVM-Zugriff auf das Web-Interface

kann über HTTPS verschlüsselt werden (SSL 128 bit). Im

Betrieb kann bei der KVM-Session wahlweise nur der

Kontroll-Kanal, zusätzlich jedoch auch der Videokanal

und/oder auch der Keyboard/Mouse-Kanal verschlüsselt

werden. Dadurch sind die Signale im Netzwerk vor

unbefugtem Mitlesen geschützt.



Fabrikat: Rittal
Typ: SSC Console IP   DK 7552214
oder gleichwertig


Menge     Einheit      Einheitspreis (EP)         Gesamtpreis (GP)
   
_____     ______       ____________               ____________
