Ausschreibungstext für Serverschrank 42 HE


Serverschrank 42 HE



Serverschrank 42 HE

Serverschrank, 42 HE Aluminium-Rahmen-Konstruktion aus

Serverschrank, 42 HE Aluminium-Rahmen-Konstruktion aus

verwindungssteifem Aluminium-Strangpreßprofil. Mit

verwindungssteifem Aluminium-Strangpreßprofil. Mit

abnehmbarem Dachblech, belüfteter Rücktür aus

abnehmbarem Dachblech, belüfteter Rücktür aus

Stahlblech, belüfteter Sichttür vorne, montierten

Stahlblech, belüfteter Sichttür vorne, montierten

Seitenwänden.

Seitenwänden.

Vier Aluminium-Holme mit je zwei Nuten ermöglichen die

Vier Aluminium-Holme mit je zwei Nuten ermöglichen die

stufenlose, höhenvariable Befestigung von zusätzlichen

stufenlose, höhenvariable Befestigung von zusätzlichen

Ausbaukomponenten. An den Ecken versteift durch

Ausbaukomponenten. An den Ecken versteift durch

Druckguß-Eckverbinder. Schrankgestell ist komplett

Druckguß-Eckverbinder. Schrankgestell ist komplett

zerlegbar. Fronttür mit Lüftungsschlitzen zur passiven

zerlegbar. Fronttür mit Lüftungsschlitzen zur passiven

Belüftung aus Stahlblech mit 4 mm

Belüftung aus Stahlblech mit 4 mm

Einscheiben-Sicherheitsglas, 180-Grad-Scharnieren, mit

Einscheiben-Sicherheitsglas, 180-Grad-Scharnieren, mit

Ergoform-S-Griff und Sicherheitseinsatz, austauschbar

Ergoform-S-Griff und Sicherheitseinsatz, austauschbar

gegen Profilhalbzylinder. Gelochte Stahlblechtür

gegen Profilhalbzylinder. Gelochte Stahlblechtür

hinten, zur passiven Belüftung, mit Ergoform-S-Griff

hinten, zur passiven Belüftung, mit Ergoform-S-Griff

und Sicherheitseinsatz, austauschbar gegen

und Sicherheitseinsatz, austauschbar gegen

Profilhalbzylinder. Montierte Seitenwände mit

Profilhalbzylinder. Montierte Seitenwände mit

Schnellverschluß, austauschbar gegen

Schnellverschluß, austauschbar gegen

Sicherheitsschließung. Dachblech mit Lüftungsdom und

Sicherheitsschließung. Dachblech mit Lüftungsdom und

sechs Ausbrüchen zur passiven Belüftung, zur Fahrbarer

sechs Ausbrüchen zur passiven Belüftung, zur Fahrbarer

Sockel mit Feststellern vorne. Links und rechts vorne

Sockel mit Feststellern vorne. Links und rechts vorne

ausziehbare Füße mit Auszugsgriff zur Vergrößerung der

ausziehbare Füße mit Auszugsgriff zur Vergrößerung der

Stellfläche. Kabeleinführung im Sockel durch Ausbruch

Stellfläche. Kabeleinführung im Sockel durch Ausbruch

mit Bürstenleisten, Kabelführung hinten durch

mit Bürstenleisten, Kabelführung hinten durch

Bürstenleiste, Kabelabfangung mit Kabelbindern an der

Bürstenleiste, Kabelabfangung mit Kabelbindern an der

montierten Kabelabfangschiene. Zwei 486,2 mm (19")

montierten Kabelabfangschiene. Zwei 486,2 mm (19")

Profilschienen, 42 HE, am Gehäuserahmen vorne und zwei

Profilschienen, 42 HE, am Gehäuserahmen vorne und zwei

486,2 mm (19") Profilschienen, 42 HE am Gehäuserahmen

486,2 mm (19") Profilschienen, 42 HE am Gehäuserahmen

hinten montiert. Sternpunktförmige Lieferung komplett

hinten montiert. Sternpunktförmige Lieferung komplett

montiert incl. Seitenwänden, incl. systemgebundenem

montiert incl. Seitenwänden, incl. systemgebundenem

Montage- und Befestigungszubehör.

Montage- und Befestigungszubehör.

Lackierung: Stahlblechteile RAL 7035, außen struktur,

Lackierung: Stahlblechteile RAL 7035, außen struktur,

Strangpreßprofil und Druckgußeckstücke RAL 5018.

Strangpreßprofil und Druckgußeckstücke RAL 5018.

Abmessungen: B.: 600 mm H.: 2025 + 100 mm T.: 900 mm

Abmessungen: B.: 600 mm H.: 2025 + 100 mm T.: 900 mm



Fabrikat: Rittal
Typ: Serverschrank 42 HE   FR 7880205
oder gleichwertig


Menge     Einheit      Einheitspreis (EP)         Gesamtpreis (GP)
   
_____     ______       ____________               ____________
