Ausschreibungstext für Kombischiene für Tiefe 500 mm und 600 mm


Kombischiene für Tiefe 500 mm und 600 mm





Zur Kabelabfangung und -führung. An den Hammer-

köpfchen oben und unten lassen sich Kabel und

Leitungen mit Kabelbindern fixieren. Zusätzlich

nimmt das C-Profil der Kombischiene Kabelschellen

mit Gegenwanne auf.



Material: Aluminium

Abmessungen (B x H x T): 396 mm x 50 mm x 15 mm



Fabrikat: Rittal
Typ: Kombischiene für Tiefe 500 mm und 600 mm   QB 7502304
oder gleichwertig


Menge     Einheit      Einheitspreis (EP)         Gesamtpreis (GP)
   
_____     ______       ____________               ____________
