Ausschreibungstext für CMC-TC Zugangs-Sensor


CMC-TC Zugangs-Sensor





Der Zugangssensor überwacht die Türen, Seitenwände

oder Fenster des Netzwerk- schrankes. Bis zu fünf

Zugangs-Sensoren können auch zu einer

Überwachungslinie in Reihe geschaltet werden. Sie

sind passend für die I/O Unit, Access Unit und

Climate Unit. Der Sensor enthält eine Kennung, so

dass vom automatisch von CMC-TC System anerkannt und

eingerichtet wird.



Magnet-Element und Überwachungs-Reedkontakt mit

integrierter Kennungsgebung zur automatischen

Einrichtung am CMC-TC. Anschluß an die Sensoreinheit

über beiliegende Verbindungsleitung. 2 x RJ12-Buchse,

Anschlußkabel 2m, mit RJ 12-Stecker beidseitig.



Technische Daten:

Temperatur-Einsatzbereich: + 5 °C bis + 45 °C

Kompakt-Kunststoffgehäuse BxHxT: 18 x 77 x 19 mm

Bis zu fünf Zugangssensoren in Reihe schaltbar,

Abschluß mit RJ12-Brückenstecker.



Lieferumfang inkl. Einbauwinkel und

Befestigungsmaterial

VE = 2 St.



Fabrikat: Rittal
Typ: CMC-TC Zugangs-Sensor   DK 7320530
oder gleichwertig


Menge     Einheit      Einheitspreis (EP)         Gesamtpreis (GP)
   
_____     ______       ____________               ____________
