Ausschreibungstext für Design-Stahlblechtür, belüftet


Design-Stahlblechtür, belüftet

für TS BxH 600x2000 mm





Belüftete Stahlblechtür mit 130°-Scharnieren und Befestigungsmaterial

Abgestimmt auf die Ausführung der Design-

Sichttüren gewährleistet die belüftete Stahl-

blechtür einen erhöhten Luftdurchsatz für den

Einbau von aktiven Komponenten.



Material: Stahlblech, lackiert, RAL 7035;

Designelemente aus Kunststoff

Für Schränke 600 mm x 2000 mm



Fabrikat: Rittal
Typ: Design-Stahlblechtür, belüftet   DK 7816620
oder gleichwertig


Menge     Einheit      Einheitspreis (EP)         Gesamtpreis (GP)
   
_____     ______       ____________               ____________
