Ausschreibungstext für LWL- Rangierverteiler


LWL- Rangierverteiler



Zweigeteiltes Gehäuse aus 1 mm Stahlblech, mit getrennter Zugangsberechtigung durch zwei separat mit Sicherheitsverschluß

abschließbare Türen,  zur Aufnahme von max. 24 Glasfasern mit getrennter Zugänglichkeit. Wandteil mit Befestigungsbohrungen

zur Wandmontage, vier Rangierbügeln, zwei Aufnahmevorrichtungen für jeweils zwei Spleißkassetten links und rechts,

vier Kammleisten zur Kabelabfangung und Gummidichtungen als Staubschutz. Eine Tür dient zum Abdecken und Verschließen

der Spleißkassettenaufnahme, eine zweite Tür ist zum Abdecken und Verschließen des Rangierraums oder wird als zusätzliche

Spleißkassettenaufnahme mit separater Schließung verwendet. Wird der Rangierverteiler ohne Patch-Panel eingesetzt,



Abmessungen: B: 400 mm H: 250 mm T: 120 mm

Material: Stahlblech

Lackierung: tauchgrundiert und pulverbeschichtet in RAL 7035



Fabrikat: Rittal
Typ: LWL- Rangierverteiler   DK 7247000
oder gleichwertig


Menge     Einheit      Einheitspreis (EP)         Gesamtpreis (GP)
   
_____     ______       ____________               ____________
