Ausschreibungstext für Sockel-Blenden seitlich für TS, Schranktiefe 600 mm


Sockel-Blenden seitlich für TS, Schranktiefe 600 mm



Sockel-Blenden zum seitlichen Abschluß der Sockel in Verbindung mit den Sockelelementen TS. Zur Stabilisierung angereihter

Sockel und bequemen Kabelführung zwischen den Schränken um 90° gedreht einsetzbar. Hierfür benötigt man zusätzlich

Sockel-Anreihlaschen TS 8601100.





Material: Stahlblech lackiert



Farbe: RAL 7035



Blendenhöhe: 100 mm



für Schranktiefe: 600 mm



Fabrikat: Rittal
Typ: Sockel-Blenden seitlich für TS, Schranktiefe 600 mm   TS 8601065
oder gleichwertig


Menge     Einheit      Einheitspreis (EP)         Gesamtpreis (GP)
   
_____     ______       ____________               ____________
