Ausschreibungstext für Universal-Verriegelungseinheit


Universal-Verriegelungseinheit



Die Sicherheitsverriegelung besteht aus einer

Basiseinheit und einem Verschlussgegenstück. Über

eine

mechanische Einstellmöglichkeit kann der Zustand

Stromlos offen / Stromlos geschlossen gewählt werden.

Über die Verschlussnase wird ein Zugangskontakt

betätigt.



Technische Daten:

Bemessungsspannung: 24 Volt DC

Bemessungsstrom: 140mA



Fabrikat: Rittal
Typ: Universal-Verriegelungseinheit   DK 7200610
oder gleichwertig


Menge     Einheit      Einheitspreis (EP)         Gesamtpreis (GP)
   
_____     ______       ____________               ____________
