Ausschreibungstext für Bodenblech-Module für TS 8


Bodenblech-Module für TS 8



Bodenblech-Module,

zum Einsatz im Bodenrahmen des Netzwerkschrankes.

Bodenblechtiefe 238 mm.

Bodenblech für Schränke mit Tiefen von 600, 800, 900 und 1000 mm

einsetzbar.

Die Lochungen zur Belüftung können mit einer Filtermatte abgedeckt

werden, die wahlweise mit Klettband innen oder außen

befestigt wird.

Bei Netzwerkschränken TS 8 (Typ I und Typ II) mit 3fach geteiltem

Bodenblech optional 2 Einzelmodule durch belüftetes

Modul austauschbar.



Material: Stahlblech



Lackierung: RAL 7035



für Schrankmaße: B: 600 mm



Fabrikat: Rittal
Typ: Bodenblech-Module für TS 8   DK 7825360
oder gleichwertig


Menge     Einheit      Einheitspreis (EP)         Gesamtpreis (GP)
   
_____     ______       ____________               ____________
