Ausschreibungstext für ITS Opti-Line II


ITS Opti-Line II



Breite (Außenmaß): 560 mm

Höhe (Außenmaß): 1500 mm

Tiefe (Außenmaß): 510 mm

Material Stahlblech, lack. in RAL 9007 (Graualuminium),

glatt.

Rückwand aus lackiertem Kunststoff (ABS), gesteckt,

zweigeteilt für optionale Montage des Tastaturvorbaus.

Versehen mit Bohrungen zur Belüftung.

Mit Bohrungen in der Front für optionale Montage des Soundsystems

9.003.090

15. bzw. 17. TFT-Display (technische Daten siehe extra Datenblatt)

Touchscreen (15. bzw. 17. bei 9006.505 &

9006.705, technische Daten siehe extra Datenblatt)

Gehäuseneigung ca. 20°.

Designblende:

Untere Designblende aus Stahlblech, lackiert RAL 9007 (Graualuminium)

glatt.

PC-Case:

Untere PC-Box aus Stahlblech, 1,5 bzw. 2,0 mm

(Deckel), lack. in RAL 9007 (Graualuminium).

PC-Case mit frontseitiger Klappe zum Bedienen des

Rechners und oben aufgesetztem Deckel für Rechner-

einbau bzw. Servicezugang.

Kabelzuführung von hinten in das Gehäuse.

Frontklappe sowie Deckel der PC-Box abschließbar.

Seitliche und Rückwärtige Lüftungslöcher

Vorbereitet für den Einbau der PC Systeme Basic,

Silent & Pro

Tastaturvorbau (bei 9006.605 & 9006.805):

Bestehend aus 2 V2A-Rohrsystemen, verbunden mit dem Displaygehäuse.

Tastaturvorbau aus Aluminium Vollmaterial, lackiert

in RAL 9007.

Mit Ausschnitten und Befestigungsvorrichtungen für

Rittal Edelstahltastatur (9004.220) oder für die

Adapterplatten in Edelstahl (9003.160) oder Stahl-

blech, lackiert in RAL 9005 (9003.170) zum Einbau

der Rittal Langhub-Tastaturen (9004.300 . 9004.330).

Tastaturneigung ca. 15°.

Rohrsystem:

Seitliches Rohrsystem aus V2A, geschliffen, nach

hinten gebogen mit Radius 3.522 m, Rohrdurch-

messer außen 48 mm.



Fabrikat: Rittal
Typ: ITS Opti-Line II   ITS 9006705
oder gleichwertig


Menge     Einheit      Einheitspreis (EP)         Gesamtpreis (GP)
   
_____     ______       ____________               ____________
