Ausschreibungstext für Zusatzbefestigung für TS-Profilschienen


Zusatzbefestigung für TS-Profilschienen



Zur Montage zwischen den Tiefenstreben und

den 482,6 mm (19")-Profilschienen von 800 mm

breiten Netzwerkschränken.

Das Gewicht bei extrem schweren Einbauten

an den 482,6 mm (19") -Profilschienen wird ab-

gefangen. Zusätzlich können Kabel an der

Zusatzbefestigung für TS-Profilschienen

zugentlastet und abgefangen werden.

Ausführung: Stahlblech

Lackierung: RAL 7035



Fabrikat: Rittal
Typ: Zusatzbefestigung für TS-Profilschienen   DK 7284135
oder gleichwertig


Menge     Einheit      Einheitspreis (EP)         Gesamtpreis (GP)
   
_____     ______       ____________               ____________
