Ausschreibungstext für Wireless Feuchte-Sensor


Wireless Feuchte-Sensor





Der Wireless Feuchte-Sensor wird für die Überwachung

von  relativen Feuchtigkeitswerten eingesetzt. Er kann

mit den  Wireless I/O Units betrieben werden. Alle 120

Sekunden wird ein  Meßwert an das zentrale Wireless

Basissystem gesendet. Der  Feuchte-Sensor ist hinter

einer Schutzmembrane untergebracht  und enthält eine

langlebige 3,6 V Lithium-Primär-Zelle, die  bei Bedarf

ausgetauscht werden kann. Die Montage erfolgt mit einem

im Lieferumfang enthalten Befestigungshalter, der z.B.

am  Schrankrahmen befestigt werden kann.  Der Sensor

wird einfach  auf diesen Halter aufgesteckt. Wenn eine

höhere IP Schutzart  notwendig ist, kann der Sensor mit

der IP-Schutzhülle einfach  nachgerüstet werden.  Die

Batterie und die Funkverbindungs-Qualität des Sensors

werden überwacht.



Technische Angaben:

Bemessungsspannung 3,6 V DC

Schutzart: IP 40 nach EN 60 529

Schutzart mit IP-Schutzhülle: IP 54 nach EN 60 529

Temperatureinsatzbereich: -25°C bis +65°C

Messbereich: 10 . 90% rF

Messtoleranz: +/- 3% rF (bei 20°C)

Batteriebetriebsdauer: bis zu 5 Jahre bei -5°C

bis +25°C )*

)* Je nach Temperatureinsatzbereich



Fabrikat: Rittal
Typ: Wireless Feuchte-Sensor    7320515
oder gleichwertig


Menge     Einheit      Einheitspreis (EP)         Gesamtpreis (GP)
   
_____     ______       ____________               ____________
