Ausschreibungstext für Outdoorgehäuse CS Toptec


Outdoorgehäuse CS Toptec



Doppelwandiges Gehäusesystem zur Außenaufstellung,

komplett montiert.

Grundgehäuse mit Tür vorne und hinten, rechts

scharniert, 3-Punkt-Verriegelung durch

Ergoform-S-Padlock und Sicherheitsschliessung.

Gehäuse: symmetrische stabile Profilrahmenkonstruktion

aus Edelstahl, bestehend aus gewalztem Hohlprofil mit

Lochung im DIN-Maßraster von 25 mm. Alle Profilkanten

abgerundet. Vertikale Profile mit zwei Montageebenen

für platzsparenden Innenausbau.

Allseitig überstehendes Dach von oben mit Transportösen

verschraubt, gegen Sicherheitsschrauben austauschbar.

Dach zusätzlich von Türen gesichert, kann auch nach

Lösen der Sicherheitsschrauben nicht vom geschlossenen

Schrank entfernt werden.

Seitenwände belüftet, innere Seitenwand von Außen am

Gehäuserahmen verschraubt, Außenwand eingehängt, vom

überstehenden Dach gegen Demontage gesichert.

Sockel inkl. zwei verschraubter Flanschplatten zur

Kabeleinführung, front- und rückseitige Sockelblenden

verschraubt.

Dach: Höhe 45 mm mit allseitigem Überstand 22 mm

Sockel: 100 mm

Abmessung

Grundgehäuse:,,BxHxT 650 x 1600 x 650 mm

Gesamtgehäuse:,,BxHxT 744 x 1745 x 744 mm

Material

Gehäuserahmen: Edelstahl 1.4301

Tür, Seitenwand, Sockel, Dach: Aluminium AlMg3

Oberfläche: pulverbeschichtet in RAL 7035

Schutzart für komplettes Gehäuse:

IP 55 nach EN 60529 / 10.91 NEMA 12 wird erfüllt



Fabrikat: Rittal
Typ: Outdoorgehäuse CS Toptec   CS 9774300
oder gleichwertig


Menge     Einheit      Einheitspreis (EP)         Gesamtpreis (GP)
   
_____     ______       ____________               ____________
