Ausschreibungstext für Vertikal geteilte Stahlblechsichttür für TS


Vertikal geteilte Stahlblechsichttür für TS



Mit hinterlegter Sichtscheibe, 4-Punkt-Stangen-

verschluss, Komfortgriff für DIN Profilhalb-

zylinder, Sicherheitsschließung 3524 E,

max. Türöffnungswinkel 180°.



Material: Stahlblech, Sichtscheibe ESG, 3 mm, parsolgrau getönt



Farbe: RAL 7035



Schutzart: IP 55



Für Schränke (B x H): 800 x 2000 mm



Fabrikat: Rittal
Typ: Vertikal geteilte Stahlblechsichttür für TS   DK 7824280
oder gleichwertig


Menge     Einheit      Einheitspreis (EP)         Gesamtpreis (GP)
   
_____     ______       ____________               ____________
