Ausschreibungstext für Universal-Montagewinkel zur Aufnahme von


Universal-Montagewinkel zur Aufnahme von

Anschlußsystemen



Zur Aufnahme von Anschlußsystemen mit dem Rastermaß

22,5 mm und 17,5 mm. Die Universal-Montagewinkel aus

Edelstahl

werden auf Fernmelde-Systemleisten oder in

Fernmelde-Kleinverteilern befestigt. Auf den

verschiebbaren Montagestegen

lassen sich die Winkel verstellen, so daß

Anschlußleisten von unterschiedlicher Länge eingesetzt

werden können.



Material: Edelstahl



Fabrikat: Rittal
Typ: Universal-Montagewinkel zur Aufnahme von   DK 7031100
oder gleichwertig


Menge     Einheit      Einheitspreis (EP)         Gesamtpreis (GP)
   
_____     ______       ____________               ____________
