Ausschreibungstext für Schaltschrank (Kompakt-Schrank) Schutzart IP 55


Schaltschrank (Kompakt-Schrank) Schutzart IP 55



Gehäuse: stabiler Stahlblechkonstruktion, bestehend aus

Korpus 1,5 mm Stahlblech, aus einem Stück gekantet und

geschweißt, mit umlaufender Schutzrinne an der

Türöffnung. Bodenbleche zweigeteilt, herausnehmbar,

untereinander austauschbar und verschiebbar. Dach

vorbereitet zum Transport mit Kranösen.

Türen: 2 mm Stahlblech, aufliegend, mit eingeschäumter

Dichtung, beidseitig senkrechten Montagelochleisten,

verschraubten Scharnieren, wechselbar von Rechts- auf

Links-scharnierung (nicht bei 1200 mm breiten

Schränken). Öffnungswinkel 120° nach VDI, austauschbar

auf 180°. Stangenverschluß mit Doppelbarteinsatz nach

DIN 43668.

Montageplatte: 3 mm Stahlblech, auf Stehbolzen

tiefenverstellbar, in RAL 2000 tauchgrundiert.

Zubehör: Verschlußsysteme, Kunststoff-Flanschplatte,

Schwenkrahmen Erdungsbänder, Schaltplantaschen, Sockel,

180° Scharniere Türarretierung, Sichtfenster, Tableaus,

Wärmetauscher, Filterlüfter, Heizungen

Oberflächenausführung: Bleche gereinigt, entfettet,

phosphatiert, elektrophoretisch tauchgrundiert.

Abmessungen (B x H x T): 600 x 1200 x 400 mm



Fabrikat: Rittal
Typ: Schaltschrank (Kompakt-Schrank) Schutzart IP 55    1646800
oder gleichwertig


Menge     Einheit      Einheitspreis (EP)         Gesamtpreis (GP)
   
_____     ______       ____________               ____________
