Ausschreibungstext für Luft-/Luftwärmetauscher 90 W/K


Luft-/Luftwärmetauscher 90 W/K



zum Wandanbau in Outdoorgehäusen, minimale

Gehäuseabmessung BxH + TxH 800 x 1200 mm.  Mit

integrierter Heizung, Heizleistung 400 W. Mit

Microcontroller zur Temperaturregelung und zur

Überwachung, Diagnose und Auswertung der

Störungsmeldungen des Klimagerätes. Durch die Trennung

des Innen- und Außenkreislaufs bleibt die Schutzart IP

55 des Gehäuses erhalten.



Abmessung: BxHxT 780 x 1170 x 160 mm



Spez. Wärmeleistung: 90 W/K



Bemessungs-Betriebs-Spannung Wärmetauscher: 48 V DC

Heizung: 230 V AC, 50/60 Hz



Bemessungsstrom: max. 3,1 A DC (Wärmetauscher), 1,9 A

AC (Heizung) Temperaturbereich: -33 °C bis + 65°C

Luftleistung Ventilatoren -freiblasend- : 830 m³/h



Material (Gehäuse): Aluminium Oberfläche: lackiert RAL

7035



Fabrikat: Rittal
Typ: Luft-/Luftwärmetauscher 90 W/K   CS 9763032
oder gleichwertig


Menge     Einheit      Einheitspreis (EP)         Gesamtpreis (GP)
   
_____     ______       ____________               ____________
