Ausschreibungstext für Bodenbleche zur seitlichen Kabeleinführung, für BxT 800 x 800 mm


Bodenbleche zur seitlichen Kabeleinführung, für BxT 800 x 800 mm



Für 800 mm breite und 800 mm tiefe Netzwerkschränke. Die dreigeteilten Bodenbleche aus Stahlblech können seitlich stufenlos

verstellt werden. Die Kabeleinführung erfolgt wahlweise links und/oder rechts. Ein Gummiklemmprofil umschließt die



Material: Stahlblech

Lackierung: RAL 7035



Fabrikat: Rittal
Typ: Bodenbleche zur seitlichen Kabeleinführung, für BxT 800 x 800 mm   FR 7875880
oder gleichwertig


Menge     Einheit      Einheitspreis (EP)         Gesamtpreis (GP)
   
_____     ______       ____________               ____________
