Ausschreibungstext für Seitenwand, steckbar, geteilt, für DK TS


Seitenwand, steckbar, geteilt, für DK TS



Das untere Seitenwandteil wird in den Bodenrahmen

gesteckt und in der Schrankmitte über ein

System-Chassis fixiert. Nach Aufsetzen des Oberteils

wird die komplette Seitenwand mit 2 Schlössern oben

verriegelt.



Für Schrankabmessung: HxT 2200x1200 mm



Material: Stahlblech



Farbe: RAL 7035



Lieferumfang: Seitenwand mit Sicherheitsschließung,

System-Chassis in die Schranktiefe und Erdungsleiter,

inkl. Befestigungsmaterial.



Fabrikat: Rittal

Typ: Seitenwand, steckbar, horizontal geteilt DK 7824.312

oder gleichwertig



Fabrikat: Rittal
Typ: Seitenwand, steckbar, geteilt, für DK TS   DK 7824312
oder gleichwertig


Menge     Einheit      Einheitspreis (EP)         Gesamtpreis (GP)
   
_____     ______       ____________               ____________
