Ausschreibungstext für Wandanbaukühlgerät Rittal TopTherm PLUS - NEMA 4 X


Wandanbaukühlgerät Rittal TopTherm PLUS - NEMA 4 X

Ausführung mit RiNano-Beschichtung und integrierter

Kondensatverdunstung





Nutzkühlleistung nach DIN 3168 L35 L35 2000/2350 Watt

Bemessungsbetriebsspannung 115 V, 1~, 50/60 Hz

Nennleistung Pel nach DIN 3168 L35 L35 1085/1250 Watt

Abmessungen B x H x T [mm] 405 x 1650 x 388

Kältemittel R 134 a

Temperaturbereich 20°C bis 55°C (Einstellbereich +30°C bis +55°C)

Temperaturregelung und Überwachung über Basiscontroller

mit potentialfreiem Störmeldeausgang und

Türendschalteranschluss

werkseitige Einstellung 35°C

Anschluß über steckbare Anschlußklemmleiste

Schutzart NEMA 4X

Gewicht 87 kg

Farbe RAL 7035



Fabrikat: Rittal
Typ: Wandanbaukühlgerät Rittal TopTherm PLUS - NEMA 4 X   SK 3328114
oder gleichwertig


Menge     Einheit      Einheitspreis (EP)         Gesamtpreis (GP)
   
_____     ______       ____________               ____________
