Ausschreibungstext für Power System Modul Überspannungsschutz 3-phasig


Power System Modul Überspannungsschutz 3-phasig





Installation nach dem Plug & Play System



3 phasiger Überspannungsschutz

Für jede 3 phasige Einspeisung der Stromschiene ist

ein Überspannungsschutz verfügbar. Der

Überspannungsschutz kann auch nachgerüstet werden.

Integrierte optische Funktionskontrolle. Das

vorkonfektionierte Anschlusskabel dient der

Einspeisung der Power System Modul - Stromschiene.

Die Anbindung an die Stromschiene erfolgt über eine

5polige steckbare Klemmleiste. Für die Einspeisung

ist ein Anschlusskabel Typ DK 7856.025 erforderlich.



Funktion

Bei korrekter Funktion leuchtet eine grüne Lampe. Ein

Ausfall der Überspannungsschutzeinrichtung wird

anhand einer aufleuchtenden roten Lampe deutlich

angezeigt.



Anforderungsklasse

Der Überspannungsschutz ist für die

Anforderungsklasse D (ortsveränderlicher Einsatz an

Steckdosen) konzipiert.



Bestimmungszweck

Die Überspannungsschutz Steckdosenleiste ist für die

Überspannungskategorie ll nach DIN VDE 0110 Teil 1

bestimmt.



Technische Daten:



Spannungsbereich dreiphasig 110V-400VAC 50/60Hz

Max. Strom pro Einspeisung 3x16A

Kabeltyp: H07RN-F 5G2,5mm²

Temperatur-Einsatzbereich: +5° C bis +45° C

Feuchtigkeits-Einsatzbereich: 5% bis 95% rel.

Feuchtigkeit, nicht kondensierend

Schutzart IP20



Fabrikat: Rittal
Typ: Power System Modul Überspannungsschutz 3-phasig   DK 7856170
oder gleichwertig


Menge     Einheit      Einheitspreis (EP)         Gesamtpreis (GP)
   
_____     ______       ____________               ____________
