Ausschreibungstext für Sockel, belüftet


Sockel, belüftet



Sockel , belüftet, für Gehäuseserie TE. Sockel

bestehend aus 4 Eckstücken mit allseitig

verschraubter Verblendung. Front- und Rückblende

belüftet. Alle Blenden sind einzeln abnehmbar und

unabhängig vom Standvermögen des Gehäuss. Die

belüfteten Blenden lassen sich wahlweise gegen

geschlossene Blenden tauschen. Abmessungen: B x H x T

(mm): 800 x 100 x 800  Stahlblech, lackiert RAL 9005



Fabrikat: Rittal
Typ: Sockel, belüftet   DK 7000694
oder gleichwertig


Menge     Einheit      Einheitspreis (EP)         Gesamtpreis (GP)
   
_____     ______       ____________               ____________
