Ausschreibungstext für Racklöschsystem DET-AC Plus, 1 HE


Racklöschsystem DET-AC Plus, 1 HE





Löschsystem mit integrierter 2 stufiger

Brandfrüherkennung zum Einbau in die 19" Ebene von

Rittal Serverracks ab einer Tiefe von 1000mm. Als

Löschmittel wird Novec1230 (Warenzeichen von 3M)

verwendet, welches  umweltfreundlich und nicht

personengefährdend ist.  Das Rack muß die Schutzart

IP55 erfüllen (geschlossene Türen und verschraubte

Seitenwände erforderlich!). Ein Einsatz mit dem Rittal

LCP ist möglich. Desweiteren kann auch ein angereihtes

Rack in die  Überwachung und Löschung mit einbezogen

werden, wenn das gesamte Schrank- innenvolumen 3m³

nicht überschreitet. Das Löschsystem verfügt über ein

LC-Display zur Statusanzeige. Alarmmeldungen

(Vor-/Hauptalarm) können, sowohl mittels

potentialfreier Kontake, aber auch in Verbindung mit

dem  Rittal CMC-TC Schranküberwachungssystem

weitergeleitet werden. Eine eigenständige USV mit einer

Überbrückungszeit von bis zu 4 Stunden ist für den

sicheren Betrieb bei Stromausfall integriert.

Montagematerial zur Integration in die 19"" Ebene wird

mitgeliefert, die Türkontakte (CMC-TC Zugangssensor

7320.530 VE= 2St.), sowie ein Netzkabel sind gesondert

zu bestellen.



Technische Daten:

Abmessung BxHxT: 447mm x1HE x 780mm (ohne

überstehende Teile)

Löschmittelfüllmenge: 3,2 kg (Novec1230)

Spannungsversorgung: 115-230 V AC (50-60 Hz)

Umgebungstemperatur: 10-35 °C (Betrieb)

Schutzart: IP30

Kontaktbelastung: max. 30V DC / 1A  (Voralarm,

Hauptalarm, Blockierung)

Material: Stahlblech, lackiert in RAL 7035 /

Löschmitteltank: Aluminium

HINWEIS:

Das Löschsystem darf nur von qualifiziertem

Fachpersonal installiert und gewartet werden !

Rittal bietet diese Serviceleistung gesondert an.



Fabrikat: Rittal
Typ: Racklöschsystem DET-AC Plus, 1 HE   DK 7338100
oder gleichwertig


Menge     Einheit      Einheitspreis (EP)         Gesamtpreis (GP)
   
_____     ______       ____________               ____________
