Ausschreibungstext für Netzwerkschrank TS 8 metrisch


Netzwerkschrank TS 8 metrisch



Die symmetrische Profilrahmenkonstruktion des

Netzwerkschrankes besteht aus gewalzten und vertikal

9-fach gekanteten Hohlprofilen mit Lochungen im

DIN-Maßraster von 25 mm. Im Rahmenprofil integrierte

Systemlochung ermöglicht einfaches Einhängen und

Sichern der Ausbauelemente nach dem Prinzip der

Plug-and-play-Technik. Alle Profilkanten sind

abgerundet. Die vertikalen Rahmenprofile besitzen

jeweils zwei in der Tiefe versetzt angeordnete

Montageebenen, welche sich einzeln zur flexiblen

Befestigung der Ausbaukomponenten heranziehen lassen,

bzw. gemeinsam als Basis eines doppelwandigen Ausbaus

genutzt werden können, der hierbei gebildete Innenraum

läßt sich z.B. zu Dämmungs- oder Klimatisierungszwecken

nutzen. Die horizontalen 9-fach gekanteten Profile sind

oberhalb der Dichtung mit einer zusätzlichen

Schutzrinne versehen. Der Einsatz des metrischen

Systems (515 mm) ist bei einer  Gesamtbreite des

Schrankes von 600 mm möglich. Die Anreihung der

Schränke ist unbegrenzt möglich: seitlich,  nach vorne

und hinten, übereinander, sowie über Eck. Vordertür aus

2 mm Stahlblech, mit geschäumter Dichtung, mit

herausnehm-baren Vierkantrohrrahmen mit Lochung im

DIN-Maßraster von 25 mm, Stangen-verschluß vierfach

verriegelt, Komfort-Griff und Sicherheitsschließung

3524 E. Der Einsatz eines Profilhalbzylinders (40/45

mm) nach DIN 18254 ist möglich. Scharniere mit

unverlierbaren Scharnierstiften, Türanschlag wechselbar

ohne Ausbau der Verschlußstangen, Türöffnungswinkel

180°. Rücktür aus 2 mm Stahlblech, mit geschäumter

Dichtung, mit herausnehmbaren Vierkantrohrrahmen mit

Lochung im DIN-Maßraster von 25 mm, Stangen-verschluß

vierfach verriegelt, Drehgriff mit

Sicherheitsschließung 3524 E. Scharniere mit

unverlierbaren Scharnierstiften, Türanschlag wechselbar

ohne Ausbau der Verschlußstangen, Türöffnungswinkel

130°. 3 System-Chassis je Seite mit mittiger

Ausklinkung für den wahlweisen Einsatz verschraubter

oder einsteckbarer Seitenwände. 4 metrische

Profilschienen (515 mm) vorne und hinten montiert.

Dachblech abnehmbar, mit aufgeschäumter Dichtung, mit 4

Befestigungs-schrauben montiert. Bodenblech 3-fach

geteilt und im Bodenrahmen verschraubt. Durch die

symmetrische Rahmenabmessung ist selbst ein Einbau um

90° gedreht in der Schranktiefe zur optionalen

seitlichen Kabeleinführung möglich.

Alle verschraubten Beplankungsteile mit automatischem

Potentialausgleich

und vorbereitet zur Befestigung von Erdungsbändern.

Material: Stahlblech



Fabrikat: Rittal
Typ: Netzwerkschrank TS 8 metrisch   DK 7831230
oder gleichwertig


Menge     Einheit      Einheitspreis (EP)         Gesamtpreis (GP)
   
_____     ______       ____________               ____________
