Ausschreibungstext für Wireless Zugangs-Sensor


Wireless Zugangs-Sensor



Der Wireless Zugangs-Sensor wird für die Überwachung

von Türen  eingesetzt. Er kann mit der Wireless I/O

Unit betrieben  werden. Es wird bei Zustandsveränderung

eine Meldung an das  zentrale Wireless Basissystem

gesendet. Der Zugangs-Sensor ist mit  einem Hall-Sensor

ausgestattet, der die Position des Magneten  an der Tür

überwacht. Der Sensor enthält eine langlebige 3,6 V

Lithium-Primär-Zelle, die Batterie kann bei Bedarf

ausgetauscht werden. Die Montage erfolgt mit einem im

Lieferumfang enthalten Befestigungshalter und einem

Universal- Montagewinke für unterschiedliche Rittal

Racks. Der Sensor  wird einfach auf diesen Halter

aufgesteckt. Wenn eine höhere  IP Schutzart notwendig

ist, kann der Sensor mit der IP- Schutzhülle einfach

nachgerüstet werden.  Die Batterie und die

Funkverbindungs-Qualität des Sensors  werden überwacht.



Technische Angaben:

Bemessungsspannung 3,6 V DC

Schutzart: IP 40 nach EN 60 529

Schutzart mit IP-Schutzhülle: IP 54 nach EN 60 529

Temperatureinsatzbereich: -25°C bis +65°C

Batteriebetriebsdauer: bis zu 5 Jahre bei -5°C

bis +25°C )*

)* Je nach Temperatureinsatzbereich und Alarmfrequenz



Fabrikat: Rittal
Typ: Wireless Zugangs-Sensor    7320535
oder gleichwertig


Menge     Einheit      Einheitspreis (EP)         Gesamtpreis (GP)
   
_____     ______       ____________               ____________
