Ausschreibungstext für Wandanbaukühlgerät Rittal TopTherm PLUS -


Wandanbaukühlgerät Rittal TopTherm PLUS -

Edelstahlausführung mit RiNano-Beschichtung





Nutzkühlleistung nach DIN 3168 L35 L35 750 Watt

Bemessungsbetriebsspannung 115 V, 1~, 60 Hz

Nennleistung Pel nach DIN 3168 L35 L35 570 Watt

Abmessungen B x H x T [mm] 280 x 550 x 280

Kältemittel R 134 a

Temperaturbereich 20°C bis 55°C²) (Einstellbereich +30°C bis +55°C)

Temperaturregelung und Überwachung über Basiscontroller

mit potentialfreiem Störmeldeausgang und

Türendschalteranschluss

werkseitige Einstellung 35°C

Anschluß über steckbare Anschlußklemmleiste

Schutzart nach EN 60 529/09.2000

    Aussenkreislauf IP 34/Innenkreislauf IP 54

Gewicht 22 kg

Farbe Lamellengitter RAL 9007

Haube V2A (1.4301)

²)Tu max. = 52°C/60 Hz



Fabrikat: Rittal
Typ: Wandanbaukühlgerät Rittal TopTherm PLUS -   SK 3361210
oder gleichwertig


Menge     Einheit      Einheitspreis (EP)         Gesamtpreis (GP)
   
_____     ______       ____________               ____________
