Ausschreibungstext für Kabelmanagement-Modul für CMC II, mit Sensor-Buchsen


Kabelmanagement-Modul für CMC II, mit Sensor-Buchsen



Zur Montage am 482,6 mm (19 Zoll)- Profil oder am

Schrankrahmen. Das Kabelmanagement kann an

einer gut zugänglichen Stelle im Schrank befestigt

werden und dient als Unterverteilung zu den Sensoren.

Das CMC- Verbindungskabel ist mit der Management-

Platine verbunden und wird einfach in das CMC gesteckt.

Somit steht für jedes externe Zubehörteil eine RJ11 / RJ12 Anschluß-

Buchse zur Verfügung. Das System beinhaltet ein 24 Volt

Netzteil für die Versorgung der Zubehörteile.

Eingänge für:

- 4 Erschütterungs- Sensoren

- 4 Zugangs- Sensoren

- 2 USV- Alarm

- 2 Rauch- Sensoren

- 2 el. magn. Ergoform- S

- 1 Türzugang

- 2 I2C-Bus

- 2 NTC- Temperatur- Sensoren

- 2 analoge Eingänge



Fabrikat: Rittal
Typ: Kabelmanagement-Modul für CMC II, mit Sensor-Buchsen   DK 7200411
oder gleichwertig


Menge     Einheit      Einheitspreis (EP)         Gesamtpreis (GP)
   
_____     ______       ____________               ____________
