Ausschreibungstext für Kabeltrasse


Kabeltrasse





Zur vertikalen Kabelführung in Netzwerk- und

Serverschränke.

Die Kabeltrasse ist ausziehbar und sowohl für die

Schrankhöhen von 2000 mm und 2200 mm zu verwenden.

Die Montage erfolgt werkzeuglos

zwischen dem oberen und unteren Profil des

Schrankrahmengestells mittels Schnellbefestiger,

alternativ verschraubt.

Eine über die gesamte Höhe, der Kabeltrasse,

integrierte Multifunktionslochung ermöglicht die

individuelle Kabelführung

und den kombinierten Einsatz verschiedenster

Kabelführungselemente.

Einsetztbar z.B. für Hersteller Rittal,

Gehäuseserie TS, TS IT.



Material: Stahlblech

Farbe: RAL 9005

Best.-Nr. DK: 5502.120

Hersteller: Rittal



Fabrikat: Rittal
Typ: Kabeltrasse   DK 5502120
oder gleichwertig


Menge     Einheit      Einheitspreis (EP)         Gesamtpreis (GP)
   
_____     ______       ____________               ____________
