Ausschreibungstext für Belüftete Sockel-Elemente vorne und hinten für DK TS,


Belüftete Sockel-Elemente vorne und hinten für DK TS,



Schrankbreite 600mm

Die belüfteten Sockel-Elemente bestehen aus je einer

Frontblende mit Lüftungsschlitzen und zwei

vormontierten Eckstücken. Komplettiert wird der Sockel

über den Einsatz von zusätzlichen seitlichen Blenden.

Die Montage des Sockels erfolgt über eine Verschraubung

in den Eckstücken, welche bequem von Außen zugänglich

ist. Zur Verminderung des Eindringens von Staub lassen

sich  die belüfteten Blenden optional mit Filtermatten

bestücken. Eine Fixierung des Sockels am Boden ist über

eine Verschraubung deselben oder den Einsatz von

Bodenbefestigungslaschen möglich. Der Einsatz von

Anreihlaschen ermöglicht die bequeme Verbindung

innerhalb von Schrankreihen, das Drehen der seitlichen

Blenden die einfache Kabelführung zwischen den

Einzelschränken. Der Sockelinnenraum bietet vielfältige

Möglichkeiten zum Aufbau von zusätzlichen Montageebenen

Material: Sockelelement, Stahlblech lackiert

Abdeckblende der Eckstücke = Kunststoff

Farbe: RAL 7035

Sockelhöhe: 100 mm

für Schrankbreite: 600 mm



Fabrikat: Rittal
Typ: Belüftete Sockel-Elemente vorne und hinten für DK TS,   DK 7825601
oder gleichwertig


Menge     Einheit      Einheitspreis (EP)         Gesamtpreis (GP)
   
_____     ______       ____________               ____________
