Ausschreibungstext für Power System Modul Plus Stromschiene


Power System Modul Plus Stromschiene





Das modulare System ermöglicht eine Grundausstattung

für jedes Rack mit einer vertikalen Trägerschiene und

dreiphasiger Einspeisung. Pro Trägerschiene sind vier

Einspeisungen vorgesehen, die es ermöglichen das System

zweimal redundant aufzubauen. Durch die vertikale

Trägerschiene können die Steckplätze über die ganze

Schrankhöhe genutzt und durch mehrere getrennte

Einspeisungen redundant versorgt werden. In die

Trägerschiene können Steckdosenmodule eingerastet

werden. Durch den berührungsgeschützten Aufbau der

Stromschiene müssen nicht alle Steckplätze mit

Steckdosenmodulen versehen werden. Steckdosenmodule

sind in verschiedenen Länderausführungen verfügbar,

z.B. Kaltgeräte IEC320 C13, Schuko und IEC320 C19. Alle

Module sind in der Schiene gemischt einsetzbar.

Installation nach dem Plug & Play System: Die

Stromschiene kann adapterlos im FlexRack(i) installiert

oder in alle Rittal TS / PS Racks mit einem

Befestigungskit DK7856.011 nachgerüstet werden. Die

Einspeisung erfolgt über eine 5polige Anschlussbuchse

mit Zugfedertechnik. Ein vorkonfektioniertes 3m-

Anschlußkabel mit IEC309 Drehstromstecker ist

verfügbar. Alle Steckdosenmodule sind im laufenden

Betrieb in die Schiene nachrüstbar. 3-phasiger

Überspannungsschutz: Pro 3-phasige Einspeisung ist ein

Überspannungsschutz verfügbar. Der Überspannungsschutz

kann auch nachgerüstet werden. Integrierte optische

Funktionskontrolle Der Überspannungsschutz ist für die

Anforderungsklasse D (ortsveränderlicher Einsatz an

Steckdosen) konzipiert. Technische Ausstattung:

Dreiphasiger Aufbau mit max. 3x16A pro Stromkreis Vier

getrennte Stromkreise pro Trägerschiene Der redundante

Stromkreis 2/4 ist komplett potenzialgetrennt von

Stromkreis 1/3. Durch die Steckrichtung der

Steckdosenmodule kann gewählt werden, ob der Stromkreis

1/3 oder der redundante Stromkreis 2/4 verwendet

eingesetzt werden soll. Steckdosenmodule können im

laufenden Betrieb nachgerüstet werden. Jedes Modul

wahlweise mit / ohne integrierten Sicherungsautomat

Technische Daten: Spannungsbereich dreiphasig 110V-

400VAC 50/60Hz, Neutralleiter wird benötigt

Max. Strom pro Einspeisung: 3x16A

Temperatur-Einsatzbereich: +5° C bis +45° C

Feuchtigkeits-Einsatzbereich: 5% bis 95%

rel. Feuchtigkeit, nicht kondensierend

Schutzart IP20

H-Profil in Aluminiumausführung

B x H x T [mm]: 60 x 1908 x 60



Fabrikat: Rittal
Typ: Power System Modul Plus Stromschiene   DK 7856015
oder gleichwertig


Menge     Einheit      Einheitspreis (EP)         Gesamtpreis (GP)
   
_____     ______       ____________               ____________
