Ausschreibungstext für Schaltpult (variables Schaltpult) 500 mm tief


Schaltpult (variables Schaltpult) 500 mm tief

Schutzart IP 55



Gehäuse: in Kompaktbauweise aus 1,5 mm Stahlblech,

mehrfach gekantet und geschweißt, mit umlaufender

Schutzrinne an den Öffnungen, Pultplatten, Deckel und

Türen aufliegend mit geschäumter Dichtung,

Doppelbarteinsatz nach DIN 43688.



Oberteil: front- und rückseitige Deckel unten

scharniert, durch Halteseile gesichert, mit

Montageschienen im 25 mm Raster, mit Montageplatte 3 mm

Stahlblech verzinkt.



Zubehör: Deckel, Verschlußeinsätze,

Kabelabfangschienen, Erdungsbänder, Schaltplantaschen

Sockel, Türarretierung, Sichtfenster, Bedientableaus,

Wärmetauscher, Filterlüfter, Heizungen



Oberflächenausführung: Bleche gereinigt, entfettet,

phosphatiert, elektrophoretisch tauchgrundiert und mit

Polyester Pulver RAL 7032, kieselgrau Struktur

pulverbeschichtet.



Abmessungen (B x H x T): 800 x 430 x 500 mm



Fabrikat: Rittal
Typ: Schaltpult (variables Schaltpult) 500 mm tief   AP 2614600
oder gleichwertig


Menge     Einheit      Einheitspreis (EP)         Gesamtpreis (GP)
   
_____     ______       ____________               ____________
