Ausschreibungstext für Rittal PLS Abdeckung für Reitersicherungs-


Rittal PLS Abdeckung für Reitersicherungs-



lasttrenner Gr. 3

Die Rittal PLS Abdeckung gewährleistet den

zusätzlichen Berührungsschutz zu den Spezial-

Sammelschienen bei Einsatz

der NH-Geräte auf Rittal PLS.

Befestigung durch einfaches Aufclipsen an

das Rittal PLS Bodenwannenprofil.

Material: Hart-PVC

Brandverhalten: UL 94-V0

Dauerbetriebstemperatur: 100 °C



Fabrikat: Rittal
Typ: Rittal PLS Abdeckung für Reitersicherungs-   SV 3499050
oder gleichwertig


Menge     Einheit      Einheitspreis (EP)         Gesamtpreis (GP)
   
_____     ______       ____________               ____________
