Ausschreibungstext für Schaltschrank (Einzel-Systemschrank)


Schaltschrank (Einzel-Systemschrank)



nach Schutzart IP 55 (zweitürig)

Gehäuse: stabiler, 10-fach profilierter Schrankkorpus

aus 1,8 mm  Stahlblech. Systemlochungen im 25 mm

DIN-Raster in allen 3 Ebenen zur Befestigung von

Systemzubehör, Bodenblech dreigeteilt und

herausnehmbar.

Türen: 2 mm Stahlblech, aufliegend, mit aufgeschäumter

Dichtung, eingeschraubter Vierkant-Rohrrahmen mit

DIN-Maßraster-Lochung, Stangenverschluß mit

Doppelbarteinsatz nach DIN 43668. (Bei einflügeliger

Tür: Türanschlag rechts/links auf Baustelle frei

wählbar). Scharniere mit unverlierbaren

Scharnierstiften, Türöffnungswinkel 130° nach VDI

nachrüstbar auf 180°.

Rückwand: 1,5 mm Stahlblech, mit aufgeschäumter

Dichtung, mit Befestigungsschrauben schnell abnehmbar.

Montageplatte: 3 mm Stahlblech, seitliche

C-Abkantungen, integrierte Kunststoffgleitstücke,

verzinkt.

Alle Teile sind zur Befestigung von Erdungsbändern

vorbereitet

Zubehör: Schnellmontagezubehör, Sockel,

Verschlußsysteme, Schwenkrahmen, Elektronik-Zubehör,

Sichtfenster, Sichttüren, Bedientableaus, Kühlgeräte,

Wärmetauscher, Filterlüfter, Heizungen,

Stromverteilungskomponenten

Oberflächenausführung: Bleche gereinigt, entfettet,

phosphatiert, elektrophoretisch tauchgrundiert und mit

Polyester Pulver RAL 7035 lichtgrau Struktur

pulverbeschichtet.

Außenabmessung (B x H x T): 1200 x 1800 x 400 mm



Fabrikat: Rittal
Typ: Schaltschrank (Einzel-Systemschrank)   ES 5284500
oder gleichwertig


Menge     Einheit      Einheitspreis (EP)         Gesamtpreis (GP)
   
_____     ______       ____________               ____________
