Ausschreibungstext für Luft-/Luftwärmetauscher 75 W/K


Luft-/Luftwärmetauscher 75 W/K



Zum universellen Einbau (Tür, Rückwand, Seitenwand) in

Outdoorgehäusen, minimale Gehäuseabmessung BxH + TxH

700 x 1300 mm. Mit integrierter Heizung, Heizleistung

400 W. Mit Microcontroller zur Temperaturregelung und

zur Überwachung, Diagnose und Auswertung der

Störungsmeldungen des Klimagerätes. Durch die Trennung

des Innen- und Außenkreislaufs bleibt die Schutzart IP

55 des Gehäuses erhalten.

Abmessung: BxHxT 540 x 1075 x 215 mm

Spez. Wärmeleistung: 75 W/K

Bemessungs-Betriebs-Spannung

Wärmetauscher: 48 V DC

Heizung: 230 V AC, 50/60 Hz

Bemessungsstrom: max. 3,4 A DC (Wärmetauscher),

3,8 A AC (Heizung)

Temperaturbereich: -33 °C bis + 65°C

Luftleistung Ventilatoren -freiblasend- : 730 m³/h

Material (Gehäuse): Aluminium

Oberfläche: lackiert RAL 7035



Fabrikat: Rittal
Typ: Luft-/Luftwärmetauscher 75 W/K   CS 9768072
oder gleichwertig


Menge     Einheit      Einheitspreis (EP)         Gesamtpreis (GP)
   
_____     ______       ____________               ____________
