Ausschreibungstext für Schaltschrank (Anreih-System) nach Schutzart IP 55


Schaltschrank (Anreih-System) nach Schutzart IP 55



Gehäuse:

stabile Profilrahmenkonstruktion, bestehend aus 9-fach

gewalztem Hohlprofil mit Lochung im DIN-Maßraster 25

mm. Alle Profilkanten abgerundet. Die Ecken versteift

mit Zink-Druckguß-Eckverbindern und verschweißt. Vier

Transportösen, Bodenblech 3-fach geteilt, herausnehmbar

und untereinander austauschbar. Türen: 2 mm Stahlblech,

mit geschäumter Dichtung, mit Vierkant-Rohrrahmen mit

DIN-Maßraster Lochung, Stangenverschluß mit

Doppelbarteinsatz nach DIN 43668, (bei einflügliger

Tür: Türanschlag wechselbar) Scharniere mit

unverlierbaren Scharnierstiften, Türöffnungswinkel 130°

nach VDI, nachrüstbar auf 180°. Rückwand: 1,5 mm

Stahlblech, abnehmbar, mit aufgeschäumter Dichtung

Dachblech: mit aufgeschäumter Dichtung, abnehmbar

Seitenwände (Zubehör): 1,5 mm Stahlblech, mit

aufgeschäumter Dichtung und Befestigungschrauben zum

seitlichen Abschluß. Alle Teile sind zur Befestigung

von Erdungsbändern vorbereitet. Zubehör:

Schnellmontagezubehör, Sockel, Kabelabfangschienen,

Schwenkrahmen, Elektronik-Zubehör, Sichtfenster,

Sichttüren, Bedientableaus, Erdungsbänder,

Schaltplantaschen, -pult, Verschlußsysteme,

Klimatisierungskomponenten, 180° Scharniere

Oberflächenausführung: Bleche gereinigt, entfettet,

phosphatiert, elektrophoretisch tauchgrundiert und mit

Polyester Pulver RAL 7032 kieselgrau pulverbeschichtet.

Außenabmessung (B x H x T): 600 x 2000 x 400 mm



Fabrikat: Rittal
Typ: Schaltschrank (Anreih-System) nach Schutzart IP 55   PS 4604210
oder gleichwertig


Menge     Einheit      Einheitspreis (EP)         Gesamtpreis (GP)
   
_____     ______       ____________               ____________
