Ausschreibungstext für Netzwerkschrank TE 7000, 11 HE, BxT (mm) 600x800


Netzwerkschrank TE 7000, 11 HE, BxT (mm) 600x800





TE 7000 Netzwerkschrank Verschraubte, zerlegbare

Gehäusekonstruktion basierend auf einem selbsttragenden

482,6 mm (19")-Montageprofil , welches gleichzeitig das



Gerüst des Schrankes bildet. Modularer Dach- und

Bodenrahmen, über zöllige Montagerahmen zu einem

tragenden Schrankgestell miteinander lösbar verbunden.

Steckbare, verschließbare Seitenwände, inkl.

Sicherheitsschließung 3524 E. Sichttüre vorne, mit 4 mm

Einscheibensicherheitsglas, Stahlblechtür hinten. Beide

inkl. Zweipunktstangenverschluss, Griffschale,

Sicherheitsschließung 3524 E, austauschbar gegen

Ergoform-S-Griff zur wahlweißen Integration eines

Profilhalbzylinders. Türanschlagwechsel möglich,

Türöffnungswinkel 130°. Dachblech mit integrierter

Bürstenleiste, anschlussfertige Lüftereinheit inkl.

Thermostatregelung optional nachrüstbar. Der

Innenausbau erfolgt über zwei tiefenverstellbare 482,6 mm

(19") -Montagerahmen mit integrierter 25 mm



Systemlochung. Der 482,6 mm (19")- Montagerahmen ist stufenlos frei



wählbar. Maximale Belastbarkeit einer Montageebene 200

kg, max. 400 kg je Rack. Das Schranksystem ist

anreihbar. Die Montage eines Sockels ist optional

möglich.

Lieferumfang: Gehäuse inkl. Nivellierfüßen und

Distanzbolzen zur

Dachanhebung.

Material: Stahlblech

Abmessungen: BxHxT: 600x600x800 mm

Verfügbare Ausbauhöhe: 11 HE

Schutzart: IP 20



Fabrikat: Rittal
Typ: Netzwerkschrank TE 7000, 11 HE, BxT (mm) 600x800   TE 7000410
oder gleichwertig


Menge     Einheit      Einheitspreis (EP)         Gesamtpreis (GP)
   
_____     ______       ____________               ____________
