Ausschreibungstext für Steckdosenleiste mit Schalter (D)


Steckdosenleiste mit Schalter (D)





Die Steckdosenleiste verfügt über ein 3 m

langes Anschlusskabel und läßt sich bequem

in der Energiesäule des Gerätewagens unter-

bringen. Dies ermöglicht eine direkte Energie-

versorgung vor Ort über kurze Wege ohne zusätzliches Platzverbrauch.



Technische Details:

Material: Aluminiumprofil mit Polycarbonatabdeckung, selbstverlöschend

gemäß UL 94-VO

Nennspannung: 250 V

Nennstrom: 16 A

Anschlusskabel. 3 m, ohne Anschlussstecker



Fabrikat: Rittal
Typ: Steckdosenleiste mit Schalter (D)   DK 7600600
oder gleichwertig


Menge     Einheit      Einheitspreis (EP)         Gesamtpreis (GP)
   
_____     ______       ____________               ____________
