Ausschreibungstext für Fahrbarer Sockel für Netzwerkschrank


Fahrbarer Sockel für Netzwerkschrank



Fahrbarer Sockel für Netzwerkschrank

Fahrbarer Sockel für Netzwerkschrank

durch große Bodenfreiheit wird ein komfortables und sicheres

Bewegen des Netzwerkschranks ermöglicht. Mit Stop-Einrichtung

der vorderen Rollen. Die Lastaufnahme je Rolle beträgt 120 kg

statische Last.

Ausführung: Stahlblech

Lackierung: RAL 7032/7033, Rollen RAL 9005

für Schrankmaße: B: 800 x T: 600 mm



Fabrikat: Rittal
Typ: Fahrbarer Sockel für Netzwerkschrank   SO 2985200
oder gleichwertig


Menge     Einheit      Einheitspreis (EP)         Gesamtpreis (GP)
   
_____     ______       ____________               ____________
