Ausschreibungstext für Smart Package BHT 800x2100x1200mm  (42HE)


Smart Package BHT 800x2100x1200mm  (42HE)





Rahmen: Symmetrische Profilrahmenkonstruktion aus

gewalzten und vertikal 16-fach gekanteten Hohlprofilen

mit Lochungen im DIN-Maßraster von 25 mm, im

Rahmenprofil integrierte Systemlochung, alle

Profilkanten sind abgerundet, vertikale Rahmenprofile

mit jeweils zwei in der Tiefe versetzt angeordnete

Montageebenen, Die horizontalen 9-fach gekanteten

Profile sind oberhalb der Dichtung mit einer

zusätzlichen Schutzrinne versehen. Die Anreihung der

Schränke ist in allen Ebenen möglich. Türen: Stahlblech

Front- und Rücktür, großflächig perforiert, freie

Fläche im Lochblechanteil 78%. Türen sind durch

Vierkantrohrrahmen mit Lochung im DIN-Maßraster von 25

mm versteift, Stangenverschluss vierfach verriegelt,

Komfort-Griff mit Sicherheitsschließung 3524 E. Der

Einsatz eines Profilhalbzylinders (40/45 mm) nach DIN

18254 ist möglich. Scharniere rechts angeschlagen, mit

unverlierbaren Scharnierstiften, Türanschlag wechselbar

ohne Ausbau der Verschluss-Stangen, Türöffnungswinkel

130° (nachrüstbar auf 180°). Dach und Boden: Dachblech

mit 4 Rundlöchern in den Ecken zur Kabeleinführung.

Diese sind mit Kunststoffkappen verschlossen. Boden

offen, geschlossener Sockel inkl. Nivellierfüße,

montiert.  Seitenwände: Seitenwände, verschraubt mit

dem Schrankrahmen im Lieferumfang enthalten. Alle

verschraubten Beplankungsteile mit automatischem

Potentialausgleich, inklusive Flachteilerdung sowie

zentralem Erdungsanschlusspunkt. Innenausbau: Je eine

482,6mm 19.-Ebene vorne und hinten mittels

Montagerahmen, vorne und hinten gemäß EIA 310-D,

stufenlos tiefenvariabel Max. statische Belastung der

19.-Ebenen: 1000 kg Stromschienensystem PSM in 2000mm

Länge mit 7 Standardsteckplätzen mit Festeinbausatz

montiert. Ein Modul Schuko (4 Steckplätze) sowie 2

Kaltgerätemodule (IEC320, gesamt: 12 Steckplätze) im

Lieferumfang enthalten.  Beigelegtes Mehrwertzubehör:

Je ein 3m langes Anschlusskabel (1-phasig / 3-phasig

mit IEC309 CEE-Stecker EU-Typ) für die Stromschiene

PSM. Kabelrangierbügel 125x65mm (10 Stück) 1 HE

Blindpanel, toolless fixing (10 Stück) 1 HE

Kabelrangierpanel  (2 Stück) Kabelverriegelung für

EN60320 C13 (Kaltgeräteanschlußkabel, 20 Stück) 19.

Einsteckverschraubung (50 Stück) Material: Stahlblech

Oberflächenausführung: Elektrophorese tauchgrundiert

Flachteile pulverbeschichtet RAL 7035 Struktur

Montagerahmen verzinkt, chromatiert Abmessungen (B x H

x T): 800 x 2100 x 1200 mm (42 HE)

VE = 1 St.



Fabrikat: Rittal
Typ: Smart Package BHT 800x2100x1200mm  (42HE)    7996590
oder gleichwertig


Menge     Einheit      Einheitspreis (EP)         Gesamtpreis (GP)
   
_____     ______       ____________               ____________
