Ausschreibungstext für Patch-Panel 482,6 mm (19"),1 HE


Patch-Panel 482,6 mm (19"),1 HE





zum Einbau von 16 LWL-Kupplungen ST, inkl. Befestigungsvorrichtung zur

Aufnahme von Kabelabfangvorrichtungen.

Ausführung: Stahlblech

Lackierung: RAL 7035



Fabrikat: Rittal
Typ: Patch-Panel 482,6 mm (19"),1 HE   DK 7437035
oder gleichwertig


Menge     Einheit      Einheitspreis (EP)         Gesamtpreis (GP)
   
_____     ______       ____________               ____________
